**RELAÇÃO DE MATERIAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Materiais Utilizados** | **Marca dos produtos cotados** | **Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver)** |
| Telas galvanizadas e revestidas em PVC de alta aderência, diâmetro do fio de, no mínimo, 2,5mm, malha 5 x 10 cm, altura igual a 2,03 m. |  |  |
| Postes em aço galvanizado tubular, diâmetro igual a 2” (duas polegadas), espessura igual a 2mm, com revestimento em PVC de alta aderência ou pintura naval ou eletrostática a pó de poliéster, com tampas plásticas no topo. |  |  |
| Roldana para portão em dimensões e números adequados ao bom funcionamento do portão, em nylon. |  |  |
| Rodízio do portão, 8”, em aço inoxidável, para pisos irregulares, locais sujeitos à intempérie e maresia. |  |  |
| Selador Acrílico. |  |  |
| Tinta látex acrílica, acabamento fosco, na cor verde escura. |  |  |