**RELAÇÃO DE MATERIAIS**

**ITEM 1** -  Serviços de reforma na cobertura dos Cartórios Eleitorais de Itajaí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviço** | **Materiais Utilizados** | **Marca e Linha / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver)** |
| Telhamento da cobertura | Telha ondulada em aluzinco (galvalume), com espessura 0,5 mm. |  |
| Selante à base de poliuretano grau 30. |  |
| Telas metálicas hexagonais de aço zincado ou galvanizado. |  |
| Serviços de impermeabilização | Pintura impermeabilizante acrílica flexível na cor branca. |  |

**ITEM 2** - Serviços de reforma na cobertura do Cartório Eleitoral de Imaruí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviço** | **Materiais Utilizados** | **Marca e Linha / Modelo / Código / Referência dos produtos cotados (se houver)** |
| Telhamento da cobertura | Selante à base de poliuretano grau 30. |  |
| Telas metálicas hexagonais de aço zincado ou galvanizado. |  |
| Serviços de impermeabilização | Pintura impermeabilizante acrílica flexível na cor branca. |  |

**OBSERVAÇÃO**: O uso da expressão “OU SIMILAR” na indicação de MARCAS / MODELOS / CÓDIGOS / REFERÊNCIAS será considerado alternativa e constitui motivo para a desclassificação da proposta (subitem 7.1.1.2.1, alínea “b”, do edital).